**************************   CHECK LIST DE CONFIGURACIÓN ***********************			
			
***Requerimientos para configuración***			
TIPO DE SERVICIO	PL ETHERNET ORIGEN 		
DIRECCIONAMIENTO LAN (Brindado por el Cliente para MPLSs)	N/A	vrf (RD asignado)	N/A
OTP ASOCIADAS	UDR0000009---DESTINO		
OTP de entrega de Ultima Milla/ ID UM servicio actual:	20178217-UDR0000008		
PROVEEDOR DE ULTIMA MILLA	CLARO 		
			
"******    NODO DE ENTREGA DE ULTIMA MILLA    ******
"	AAG-BOG.TRIARA-C9                                                                                                                      		
			
			
			
CAPACIDAD REQUIERE FACTIBILIDAD	SI		
RESPUESTA FACTIBILIDAD BW > 100 MEGAS	SIFecha requerida de configuración:	19/09/2023		
			
Aseguramiento al proceso			
			
"Nombre Ingeniero IS (Controller) a Cargo (en caso de
Escalamiento de Configuración)"	PROYECTOS	Andres Suarez andres.suarez@nae.global	
"Nombre Ingeniero Líder Técnicode Apoyo al Controller (en
caso de Escalamiento de Configuración)"		Jorge Rivaldo jorge.rivaldo@nae.global	
"Nombre Ingeniero Líder de Grupo (Coord. Controller) a Cargo
(en caso de Escalamiento Nivel 2 de Configuración)"		Karen Garcia karen.garcia@nae.global	
Documentación adjunta para configuración:	COMO OLE		
** DATOS GESTION DE CPE**			
Marca de CPE o Router a Instalar	n/a		
Documentar si es Cambio de CPE o Instalación	SERVICIO NUEVO 		
** DATOS CLIENTE ENVIO REPORTE GESTION PROACTIVA **CLIENTEESPECIAL? (Campo para cliente Cliente especial)   	SI		
DOCUMENTAR EL ALIAS DE LA SEDE   	20178217-UDR0000008		
NDS   	NDS_5		
NOMBRE DEL CLIENTE/CONTACTO   	N/A		
CORREO ELECTRONICO (PARA ENVÍO DE INFORME GESTION_PROACTIVA | SOLARWINDS)N/A		
			
OBSERVACIONES			
***	CONFIGURAR  PL ESTA SEDE ES EL ORIGEN 		
***	CAR 1G FACTIBILIDAD ADJUNTA EN CRM 		
***	SE RESERVA PUERTO 		
***	"A:AAG-BOG.TRIARA-C9# show port 4/2/15                  

===============================================================================
Ethernet Interface
===============================================================================
Description        : RESERVA - 20178217 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE
                     DE CALDAS - PL
Interface: 4/2/15Oper Speed       : N/A
Link-level         : Ethernet                   Config Speed     : 1 Gbps
Admin State        : up                         Oper Duplex      : N/A
Oper State         : downConfig Duplex    : full
Physical Link: No                         MTU              : 9212
Single Fiber Mode  : No                         Min Frame Length : 64 Bytes
IfIndex            : 138903552                  Hold time up     : 0 seconds
Last State Change  : 09/19/2023 17:55:04Hold time down   : 0 seconds
Last Cleared Time  : N/A                        DDM Events       : Enabled
Phys State Chng Cnt: 0                          RS-FEC Mode      : None"		
***	EN EL DEMARCADOR SE DEBE DEJAR qnq		
***	Asegurar documentación en PDSR

Insertado Por:	EC6969C	Fecha: 	21/09/2023 5:02:43 p. m.

RESERVA DE PUERTO CON PIM

ANTES

A:AAC-BOG.ARANDA-C3# show port 3/1/30 

===============================================================================
Ethernet Interface
===============================================================================
Description        :  RESERVA - 20178353 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
                     JOSE DE CALDAS - DESTINO
Interface          : 3/1/30                     Oper Speed       : N/A
Link-level         : Ethernet                   Config Speed     : 1 Gbps
Admin State        : up                         Oper Duplex      : N/A
Oper State         : down                       Config Duplex    : full
Physical Link      : No                         MTU              : 9212
Single Fiber Mode  : No                         Min Frame Length : 64 Bytes
IfIndex            : 103743488                  Hold time up     : 0 seconds
Last State Change  : 09/19/2023 18:01:58        Hold time down   : 0 seconds
Last Cleared Time  : N/ADDM Events       : Enabled
Phys State Chng Cnt: 0                          RS-FEC Mode      : None

DESPUES

A:AAC-BOG.ARANDA-C3# show port 3/1/30                  

===============================================================================
Ethernet Interface
===============================================================================
Description        :  RESERVA - 20178353 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
                     JOSE DE CALDAS - DESTINO
Interface          :3/1/30                     Oper Speed       : 1 Gbps
Link-level         : Ethernet                   Config Speed     : 1 Gbps
Admin State        : up                         Oper Duplex      : full
Oper State         : up                         Config Duplex    : full
Physical Link      : Yes                        MTU              : 9212
Single Fiber Mode  : No                         Min Frame Length : 64 Bytes
IfIndex            : 103743488                  Hold time up     : 0 seconds
Last State Change  : 09/21/2023 15:52:51        Hold time down   : 0 seconds
Last Cleared Time  : N/A                        DDM Events       : Enabled
Phys State Chng Cnt: 3                          RS-FEC Mode      : None

PUERTO Y PRECABLEADO OK 
** RONALD LEGUIZAMON **

Insertado Por:	EC7796S	Fecha: 	22/09/2023 12:19:44 p. m.

PL ETHERNET


©  VALIDACION TIPO DE SERVICIO  (SI APLICA)

ES ÚLTIMA MILLA DE BACKUP ? : 	NO
ID SERVICIO PPAL:  	
SDS ACCESO DEL SERVICIO PPAL: 	
NOMBRE EQUIPO CAPA 3 ó PE : 
COMPARTEN RECURSOS ENTRE PPAL Y BACKUP: N/A
CUAL ?: NO APLICA

AAG-BOG.TRIARA-C9 	10.50.16.49 port  4/2/15 
AAC-BOG.ARANDA-C3 	10.50.32.87 port  3/1/30
 	
©  PUERTO DE ACCESO ORIGEN (L2)



A:AAG-BOG.TRIARA-C9# show port  4/2/15 

===============================================================================
Ethernet Interface
===============================================================================
Description        : RESERVA - 20178217 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE
                     DE CALDAS - PL
Interface          : 4/2/15Oper Speed       : N/A
Link-level         : Ethernet                   Config Speed     : 1 Gbps
Admin State        : up                         Oper Duplex      : N/A
Oper State         : down                       Config Duplex    : full
Physical Link      : No                         MTU              : 9212
Single Fiber Mode  : No                         Min Frame Length : 64 Bytes
IfIndex            : 138903552                  Hold time up     : 0 seconds
Last State Change  : 09/19/2023 17:55:04        Hold time down   : 0 seconds
Last Cleared Time  : N/A                        DDM Events       : Enabled
Phys State Chng Cnt: 0                          RS-FEC Mode      : None

Configured Mode    : network                    Encap Type       : null
Dot1Q Ethertype    : 0x8100                     QinQ Ethertype   : 0x8100
PBB Ethertype      : 0x88e7                     
Ing. Pool % Rate   : 100                        Egr. Pool % Rate : 100
Ing. Pool Policy   : n/a
Egr. Pool Policy   : n/a
Net. Egr. Queue Pol: default                    
Egr. Sched. Pol    : n/a
Monitor Port Sched : Disabled                   
Monitor Agg Q Stats: Disabled                   
Auto-negotiate     : true                       MDI/MDX          :unknown
Oper Phy-tx-clock  : not-applicable             
Accounting Policy  : None                       Collect-stats    : Disabled
Acct Plcy Eth Phys : None                       Collect Eth Phys : Disabled
Egress Rate        : DefaultIngress Rate     : Default
Load-balance-algo  : Default                    LACP Tunnel      : Disabled
Access Bandwidth   : Not-Applicable             Booking Factor   : 100
Access Available BW: 0                          
Access Booked BW   : 0Sflow              : Disabled                   

Suppress Threshold : 2000                       Reuse Threshold  : 1000
Max Penalties      : 16000                      Max Suppress Time: 20 seconds
Half Life          : 5seconds                  
A:AAG-BOG.TRIARA-C9# show service sa  
saii-type2-using  sap-using
A:AAG-BOG.TRIARA-C9# show service sap-using sap 4/2/15 

===============================================================================
Service Access Points 
===============================================================================
PortId                          SvcId      Ing.  Ing.    Egr.  Egr.   Adm  Opr
                                           QoS   Fltr    QoS   Fltr        
-------------------------------------------------------------------------------
No Matching Entries
===============================================================================
A:AAG-BOG.TRIARA-C9# 
A:AAG-BOG.TRIARA-C9#  



©  PUERTO DE ACCESO DESTINO (L2)



A:AAC-BOG.ARANDA-C3# show port 3/1/30 

===============================================================================
Ethernet Interface
===============================================================================
Description        :RESERVA - 20178353 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
                     JOSE DE CALDAS - DESTINO
Interface          : 3/1/30                     Oper Speed       : 1 Gbps
Link-level         : Ethernet                   Config Speed     : 1 Gbps
Admin State        : up                         Oper Duplex      : full
Oper State         : up                         Config Duplex    : full
Physical Link      : Yes                        MTU              : 9212
Single Fiber Mode  : NoMin Frame Length : 64 Bytes
IfIndex            : 103743488                  Hold time up     : 0 seconds
Last State Change  : 09/22/2023 08:56:32        Hold time down   : 0 seconds
Last Cleared Time  : N/A                        DDM Events: Enabled
Phys State Chng Cnt: 31                         RS-FEC Mode      : None

Configured Mode    : network                    Encap Type       : null
Dot1Q Ethertype    : 0x8100                     QinQ Ethertype   : 0x8100
PBB Ethertype: 0x88e7                     
Ing. Pool % Rate   : 100                        Egr. Pool % Rate : 100
Ing. Pool Policy   : n/a
Egr. Pool Policy   : n/a
Net. Egr. Queue Pol: default                    
Egr. Sched. Pol    : n/a
Monitor Port Sched

Insertado Por:	EC7796S	Fecha: 	22/09/2023 12:20:45 p. m.

Monitor Port Sched : Disabled                   
Monitor Agg Q Stats: Disabled                   
Auto-negotiate     : true                       MDI/MDX          : unknown
Oper Phy-tx-clock  : not-applicable             
Accounting Policy  : NoneCollect-stats    : Disabled
Acct Plcy Eth Phys : None                       Collect Eth Phys : Disabled
Egress Rate        : Default                    Ingress Rate     : Default
Load-balance-algo  : Default                    LACP Tunnel      : Disabled
Access Bandwidth   : Not-Applicable             Booking Factor   : 100
Access Available BW: 0                          
Access Booked BW   : 0                          

Suppress Threshold : 2000                       Reuse Threshold  : 1000
Max Penalties      : 16000                      Max Suppress Time: 20 seconds
Half Life          : 5 seconds                  

A:AAC-BOG.ARANDA-C3# show service sap-using sap 3/1/30 

===============================================================================
Service Access Points 
===============================================================================
PortId                          SvcId      Ing.  Ing.    Egr.  Egr.   Adm  OprQoS   Fltr    QoS   Fltr        
-------------------------------------------------------------------------------
No Matching Entries


©  CONFIGURACIÓN PUERTO ACCESO ORIGEN Y DESTINO (L2)


Epipe Service
Sites
Site 10.50.16.49, (AAG-BOG.TRIARA-C9, BOGOTA_Bg:BOGOTA AAG-BOG.TRIARA-C9 - UWZ7335 (NODO 3 RACK F18 U 3-9)), MTU: 1522, Terminating, Backbone VPLS ID: 0, ISID: -1
Endpoints
L2 Access Interfaces
SAP 4/2/15:1310 (Dot1 Q), Admin State: Up, Oper State: Down
Spoke SDP Bindings
SDP- 3884:VC- 4865 -> 10.50.32.87 (AAC-BOG.ARANDA-C3), Admin State: Up, Oper State: Up
Spoke SDP FECs
Site 10.50.32.87, (AAC-BOG.ARANDA-C3, BOGOTA_Bg:BOGOTA SDS ARANDA - TTU2470), MTU: 1522, Terminating, Backbone VPLS ID: 0, ISID: -1
Endpoints
L2 Access Interfaces
SAP 3/1/30:1310 (Dot1 Q), Admin State: Up, Oper State: Up
Spoke SDP Bindings
SDP- 3884:VC- 4865 -> 10.50.16.49 (AAG-BOG.TRIARA-C9), Admin State: Up, Oper State: Up
Spoke SDP FECs

A:AAG-BOG.TRIARA-C9# show service sap-using sap 4/2/15 

===============================================================================
Service Access Points 
===============================================================================
PortId                          SvcId      Ing.  Ing.    Egr.  Egr.   AdmOpr
                                           QoS   Fltr    QoS   Fltr        
-------------------------------------------------------------------------------
4/2/15:789                      123        1     none    1     none   Up   Down
4/2/15:1310                     4865       42    none    42    none   Up   Down
-------------------------------------------------------------------------------
Number of SAPs : 2
-------------------------------------------------------------------------------
===============================================================================
A:AAG-BOG.TRIARA-C9#

A:AAC-BOG.ARANDA-C3# show service sap-using sap 3/1/30       

===============================================================================
Service Access Points 
===============================================================================
PortId                          SvcId      Ing.  Ing.    Egr.  Egr.   Adm  Opr
                                           QoS   Fltr    QoS   Fltr-------------------------------------------------------------------------------
3/1/30:789                      123        1     none    1     none   Up   Up
3/1/30:1310                     4865       42    none    42    none   Up   Up
-------------------------------------------------------------------------------
Number of SAPs : 2
-------------------------------------------------------------------------------
===============================================================================
A:AAC-BOG.ARANDA-C3# 

©  CONFIGURACION ADICIONAL (QoS)

Insertado Por:	EC7796S	Fecha: 	22/09/2023 12:21:13 p. m.

0	Port 3/1/30:1310.0	UNIVERSIDAD DISTRITAL FJC DESTINO - UDR0000008	10.50.32.87	AAC-BOG.ARANDA-C3	4865	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - UDR0000008	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - UDR0000008	1	70525	network:10.50.32.87:shelf-1:cardSlot-3:card:daughterCardSlot-1:daughterCard:port-30	103743488	Port 3/1/30	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS PL DESTINO - UDR0000008	equipment.PhysicalPort	2182	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1	1	10	2	1310	0	1	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	false	false	N/A		2	N/A			false				0	1522	1572	false	10		false	false	0	N/A	false	2	2	1	-1	1	-1	-1		false	0	9	-1	-1	9	1	true	true	1	Access Ingress:42	N/A	0	N/A	false	Access Egress:42		N/A	-128		N/A	false	sasAccessIngress:1	sasAccessEgress:1	egressRemark:1	schedulerPolicy:default	false			2	0	-1	-2	-2	0	-1	-1	-1	0	-1	2	0	0		EgressRemarkPolicy7250SROS:default	VlanQosPolicy7250SROS:default	1			1		1	-1	false	false	-1	-1	-1			false	0	-1						false	false	false	false	1	1	false	false	false		NE DoS Protection:254	false	0	0	0	DCpuProtection:_default-access-policy	0	0	2	00-00-00-00-00-00	0	0	false	false	0	0	0	0	0	0	0	0	false	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	false	00-00-00-00-00-00	00-00-00-00-00-00	false	N/A	1	0				0	false	0	0	0	false	false	false		-1	-1
0	Port 4/2/15:1310.0	UNIVERSIDAD DISTRITAL FJC ORIGEN - UDR0000008	10.50.16.49	AAG-BOG.TRIARA-C9	4865	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - UDR0000008	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSEDE CALDAS - UDR0000008	1	70525	network:10.50.16.49:shelf-1:cardSlot-4:card:daughterCardSlot-2:daughterCard:port-15	138903552	Port 4/2/15	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS PL ORIGEN - UDR0000008	equipment.PhysicalPort	2182	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1	2	2	2	1310	0	1	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	4096	1	0	false	false	N/A2	N/A			false				0	1522	1572	false	2		false	false	0	N/A	false	2	2	1	-1	1	-1	-1		false	0	9	-1	-1	9	1	true	true	1	Access Ingress:42	N/A	0	N/A	false	Access Egress:42		N/A	-128		N/A	false	sasAccessIngress:1	sasAccessEgress:1	egressRemark:1	schedulerPolicy:default	false			2	0	-1	-2	-2	0	-1	-1	-1	0	-1	2	0	0		EgressRemarkPolicy7250SROS:default	VlanQosPolicy7250SROS:default	1			1		1	-1	false	false	-1	-1	-1			false	0	-1						false	false	false	false	1	1	false	false	false		NE DoS Protection:254	false	0	0	0	DCpuProtection:_default-access-policy	0	0	2	00-00-00-00-00-00	0	0	false	false	0	0	0	0	0	0	0	0	false	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	false	00-00-00-00-00-00	00-00-00-00-00-00	false	N/A	1	0				0	false	0	0	0	false	false	false		-1	-1



DEMARCADOR

DISPONIBILIDAD IP
[dvcarrillo@TFM0666_Hendrix ~]$ ping 10.96.25.40
PING 10.96.25.40 (10.96.25.40) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.96.25.40 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3064ms

[dvcarrillo@TFM0666_Hendrix ~]$ ping10.96.25.41
PING 10.96.25.41 (10.96.25.41) 56(84) bytes of data.
    ^C
--- 10.96.25.41 ping statistics ---
141 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 143024ms

[dvcarrillo@TFM0666_Hendrix ~]$ ping 10.96.25.42
PING 10.96.25.42 (10.96.25.42) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.96.25.42 ping statistics ---
14 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 13294ms

[dvcarrillo@TFM0666_Hendrix ~]$ ping 10.96.25.43
PING 10.96.25.43 (10.96.25.43) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.96.25.43 ping statistics ---
7 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 6140ms

[dvcarrillo@TFM0666_Hendrix ~]$ ping 10.96.25.44
PING 10.96.25.44 (10.96.25.44) 56(84) bytes of data.
           ^C
--- 10.96.25.44 ping statistics ---
355 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 362413ms

[dvcarrillo@TFM0666_Hendrix ~]$ ping 10.96.25.45
PING 10.96.25.45 (10.96.25.45) 56(84) bytes of data.
^C
--- 10.96.25.45 ping statistics ---
23 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 22526ms

[dvcarrillo@TFM0666_Hendrix ~]$ ping 10.96.25.46
PING 10.96.25.46 (10.96.25.46) 56(84) bytes of data.
   ^C
--- 10.96.25.46 ping statistics ---
100 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 101389ms[dvcarrillo@TFM0666_Hendrix ~]$ 


DEMARCADOR DESTINO

A:AAC-BOG.ARANDA-C3# 
A:AAC-BOG.ARANDA-C3# show router interface "GESTION DEMARCADOR - UDR0000008"

===============================================================================
InterfaceTable (Router: Base)
===============================================================================
Interface-Name                   Adm       Opr(v4/v6)  Mode    Port/SapId
   IP-Address                                                  PfxState
-------------------------------------------------------------------------------
GESTION DEMARCADOR - UDR0000008  Up        Up/Down     IES     3/1/30:789
   10.96.25.45/30                                              n/a
---------------------------------

Insertado Por:	EC7796S	Fecha: 	22/09/2023 12:21:51 p. m.

DEMARCADOR ORIGEN

A:AAG-BOG.TRIARA-C9# show router interface | match 4/2/15 
GESTION DEMARCADOR - UDR0000008  Up        Down/Down   IES     4/2/15:789
A:AAG-BOG.TRIARA-C9#       
A:AAG-BOG.TRIARA-C9# show router interface "GESTION DEMARCADOR - UDR0000008"

===============================================================================
Interface Table (Router: Base)
===============================================================================
Interface-Name                   Adm       Opr(v4/v6)  Mode    Port/SapId
   IP-Address                                                  PfxState
-------------------------------------------------------------------------------
GESTION DEMARCADOR - UDR0000008  Up        Down/Down   IES     4/2/15:78910.96.25.41/30                                              n/a
-------------------------------------------------------------------------------
Interfaces : 1
===============================================================================
A:AAG-BOG.TRIARA-C9# 


©  PENDIENTES DE LA CONFIGURACION

N/A

©  PDSR/PSR


UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
No. Servicio	UDR0000008	OT	20178217
DATOS ONYX
Alias	N/A
Car	1 Gbit
Estado Enlace	Provisioning


GRÁFICOS DE INGENIERÍA	DIAGNOSTICADOR e-h@tt
Descargar en formato PDF	Diagnóstico del Servicio UDR0000008


Alerta: No fué posible listar información de la CMDB para el servicio UDR0000008. La información que se muestra a continuación pertenece a la guardada originalmente enla PDSR.
Fecha de consulta: 9/22/2023 11:50:02 AM.

ORIGEN
SECUENCIA 1: ALCATELSECUENCIA
ANCHO DE BANDA	1G
CIUDAD	Bogota
ENCAPSULACIÓN	Dot1Q
L3 ACCESS INTERFACE	AAG-BOG.TRIARA-C9
LAST MILE PROVIDER	CLARO
PUERTO FISICO ALCATEL	4/2/15
SERVICE ID4865
TIPO DE SERVICIO	e-pipe
VLAN	1310
EQUIPO	10.50.16.49
SECUENCIA 2: DEMARCADORSECUENCIA
ANCHO DE BANDA	1M
CIUDAD	Bogota
NOMBRE DEL CI	123
TIPO DE NODO	RAX711
PUERTO FÍSICO DEMARCADOR	10.96.25.42/30
ENCAPSULACIÓN	Dot1Q
VLAN DE GESTION	789
UBICACIÓNCLIENTE

DESTINO
SECUENCIA 1: ALCATELSECUENCIA
ANCHO DE BANDA	1G
CIUDAD	Bogota
ENCAPSULACIÓN	Dot1Q
L3 ACCESS INTERFACE	AAC-BOG.ARANDA-C3
LAST MILE PROVIDER	CLARO
PUERTO FISICO ALCATEL	3/1/30
SERVICE ID	4865
TIPO DE SERVICIO	e-pipe
VLAN	1310
EQUIPO	10.50.32.87
EQUIPMENT ID	UDR0000009
SECUENCIA 2: DEMARCADORSECUENCIA
ANCHO DE BANDA	1M
CIUDAD	Bogota
PUERTO FÍSICO DEMARCADOR	10.96.25.46/30
ENCAPSULACIÓN	Dot1Q
UBICACIÓN	CLIENTE


©  BITACORA AVAL

N/A
	
----------------------------------	
© CHEK LIST CONFIGURACION	
----------------------------------	
			
Adjuntar en OTP soportes requeridos para entrega:
			
Minutograma ejecutado				NO
SCRIPT ejecutado				NO
RFC  ejecutado					NO
Pruebas de /los servicio(s) actual(es)		NO
Configuración actual del  CPE (sh run)		NO
Hay afectación del servicio			NO		
Se configura por activador			NO	


-----------------------------------------	
© CHEK LIST CANALES BACKUP O REDUNDANCIA 
-----------------------------------------N/A ÚNICO SERVICIO
					

----------------------------------------------------------
© Descripción de requerimientos para entrega del servicio (A nivel técnico):
----------------------------------------------------------
			
1. : validar precableado
2. : conectar demarcadores en los sitios origen y destino
3. : configuración de demarcador
4. : conexión de equipos del cliente
#. : pruebas
