📌 SCRIPT -  📌

Si tiene alguna duda dirigirse a los lideres antes de cualquier cambio

Cuando cliente autorice, realizar la siguiente modificacion 

📌⚠ ******** IMPLEMENTACION ********* ⚠📌

1. Validar UM y pruebas de servicio con cliente antes de hacer el TRASLADO EXTERNO ✅
2. Realizar los siguientes cambios en la propagacion en el PE  ⚠

* Ingresar al PE A9KCENTRO2

config terminal
interface TenGigE0/0/0/4.2570
shutdown
exit
router bgp 14080 vrf unp-intra
no default-information originate
neighbor 10.161.122.26
shutdown
exit
neighbor 2800:483:2080:58::16
shutdown
exit
exit
exit
no router static vrf unp-intra address-family ipv4 unicast 0.0.0.0/0 TenGigE0/0/0/4.2570 10.161.122.26

show confi
commit label UNQ0066-20586381


* Ingresar al PE A9KTRIARA2

config terminal
interface HundredGigE0/2/0/2.2570
ipv4 address 10.161.122.25/30
ipv6 address 2800:483:2080:58::15/126
exit
router bgp 14080 vrf unp-intra
default-information originate
neighbor 10.161.122.26
no shutdown
exit
neighbor 2800:483:2080:58::16
no shutdown
exit
exit
exit
router static vrf unp-intra address-family ipv4 unicast 0.0.0.0/0 HundredGigE0/2/0/2.2570 10.161.122.26 description UNQ0066-UNQ9999
prefix-set PC0066-UNQ9999_PS
0.0.0.0/0,
172.16.3.0/24,
172.16.20.0/24,
172.16.21.0/24,
172.16.22.0/24,
172.16.23.0/24,
172.16.24.0/24,
172.16.30.0/24,
172.16.49.0/24,
172.16.50.0/23,
172.16.51.0/24,
172.16.60.0/24,
172.16.61.0/24,
172.16.80.0/24,
172.16.90.0/24,
172.16.110.0/24,
172.17.1.0/24,
172.17.2.0/24,
172.20.0.0/24
end-set

show confi
commit label UNQ0066-20586381

3. Realizar saturacion
4. Realizar pruebas de servicio ✅
5. Entrega de servicio firma de actas ✅

📌 ⛔ ******** LIBERACION ******** ⛔ 📌

En caso de SI ser EXITOSA la actividad liberar los siguientes recursos

* Ingresar al PE A9KCENTRO2

config terminal
no interface TenGigE0/0/0/4.2570
router bgp 14080 vrf unp-intra
no neighbor 10.161.122.26
no neighbor 2800:483:2080:58::16
no prefix-set UNQ9999_PS
no route-policy UNQ9999_RP

show confi
commit label UNQ0066-20586381-LIBERACION

* Ingresar a SAM ANTIGUO

Eliminar EPIPE 72237

⛔

📌⚠ ********* ROLLBACK ********** ⚠📌

En caso de que la actividad NO sea exitosa devolver los siguientes cambios

* Ingresar al PE A9KTRIARA2

config terminal
no router static vrf unp-intra address-family ipv4 unicast 0.0.0.0/0 HundredGigE0/2/0/2.2570 10.161.122.26
no interface HundredGigE0/2/0/2.2570
router bgp 14080 vrf unp-intra
no default-information originate
no neighbor 10.161.122.26
no neighbor 2800:483:2080:58::16
no prefix-set PC0066-UNQ9999_PS
no route-policy PC0066-UNQ9999_RP

show confi
commit label UNQ0066-20586381-ROLLBACK


* Ingresar al PE A9KCENTRO2

config terminal
interface TenGigE0/0/0/4.2570
no shutdown
exit
router bgp 14080 vrf unp-intra
default-information originate
neighbor 10.161.122.26
no shutdown
exit
neighbor 2800:483:2080:58::16
no shutdown
exit
exit
exit
router static vrf unp-intra address-family ipv4 unicast 0.0.0.0/0 TenGigE0/0/0/4.2570 10.161.122.26 description UNQ9999

show confi
commit label UNQ0066-20586381-ROLLBACK

* Ingresar a SAM ANTIGUO y NUEVO

Eliminar EPIPE 163779


****  ACTUALIZAR PDSR  *****